УТВЕРЖДАЮ

Начальник главного управления

по образованию

Могилевского облисполкома

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Б.Заблоцкий

«\_\_\_» октября 2023 г.

ЗАДАНИЕ

для проведения второго этапа республиканской олимпиады

по учебному предмету «Трудовое обучение. Обслуживающий труд»

Дата проведения: 1 ноября 2023 г.

Время выполнения заданий: 10.00 – 14.00.

**Задание практического тура**

Изготовьте органайзер для мелочей в готовом виде размер 22х32 см (технический рисунок).

Срезы органайзера обработайте обтачками из отделочной ткани на лицевую сторону изделия шириной 2 см в готовом виде. Обтачку закрепите отделочной строчкой 0,1 см.

Из остатков отделочной ткани изготовьте три петли любым известным вам способом и вставьте в шов обтачивания (размером 3 см по ширине и 5 см по высоте в готовом виде).

По лицевой стороне изделия выполните накладной карман из основной ткани, верхний край которого обработан швом в подгибку с закрытым срезом (ширина шва 15мм), расстроченный на 7 равных частей строчками, скрепляющими карман с основной деталью органайзера. Продумайте такой способ соединения кармана с органайзером, чтобы количество строчек с изнаночной стороны было минимальным. Размер кармана в готовом виде 10х28см.

На втором, четвертом и шестом кармане выполните декор в виде цветочной композиции из трех элементов. (По одному элементу на каждом кармане). В декоре использованы стилизованные цветы двух видов, вязанные крючком (схема1-2). Размер цветов 2 см. Стебли цветов (рис.1) вышиты тремя видами украшающих швов, листья – вышиты двумя иными украшающими швами, заполняющими контур листа, и двусторонней гладью.

Технический рисунок



320

220

100

20

30

Схема 1 Схема 2






 

Рисунок 1

Критерии оценивания практической работы

ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ МЕЛОЧЕЙ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Критерии оценки изделия | Баллы | Примечание |
| ***Общий внешний вид*** | **7** |  |
| **соответствие заданию:**  - наличие всех элементов, требуемых заданием (карман, декор, петли)  - соответствие техническому рисунку  - симметричность сторон  - ВТО | 1  1  2  1 |  |
| **соответствие размерам изделия:**  - ширина изделия 32+0,5см  - длина изделия 22+0,5см | 1  1 |
| ***Швейные работы*** |  |  |
| Соответствие техническим условиям: |  |
| **Обработка обтачкой** | **15,9** |
| ширина обтачки 2см | 2 |
| шов соединения обтачек между собой | 2 |
| шов обтачивания | 1,6 |
| равномерность припуска на швы обтачивания | 0,8 |
| ширина отделочной строчки 0,1 см | 2 |
| качество внешних углов | 2 |
| качество внутренних углов | 2 |
| качество отделочной строчки | 2 |
| качество поворотов отделочной строчки на углах | 1,2 |
| качество машинной закрепки | 0,3 |
| **Обработка кармана** | **11,4** |
| - высота кармана 10см+0,2см  - ширина кармана 28см+0,2см  ***Шов вподгибку***  - ширина шва 1,5 см  - равномерность припуска на шов  - равнота и качество строчек деления кармана  - деление кармана на части (7 по 4 см)  - качество машинных закрепок 6 шт  - количество строчек деления кармана на изнаночной стороне 6 шт. | 2  2  1  1  1  1,4  1,8  1,2 |
| **Обработка петли** | **5,7** |
| - ширина петли 3 см.  - высота петли 5 см  - размещение петель (2 см от края) и по центру  изделия  - способ обработки петли (качество, сложность, направление петли) | 1,5  1,5  1,2  1,5 |
| **ВСЕГО** | **40** |  |
| **Декорирование изделия** | | |
| ***Вышивка*** | **12,8** |  |
| - соответствие рисунку 1 (3 стебля цветов) | 0,9 |  |
| Качество лицевой стороны по каждому виду вышивки:  - 1 украшающий шов  - 2 украшающий шов  - 3 украшающий шов  - 4 украшающий шов заполняющие контур листа  - 5 украшающий шов заполняющие контур листа  - двусторонняя гладь | 8,9  1,8 | распределение баллов в зависимости от сложности и трудности выполнения швов |
| Качество изнаночной стороны | 0,6 |  |
| Степень завершенности вышивки | 0,6 |
| ***Вязание*** | **7,2** |  |
| **Вязание цветов**  - размер цветов -2см+0,2см (3 шт)  - соответствие схемы 1  - соответствие схемы 2  - соответствие схемы (1 или 2)  - качество и плотность вязания цветов  - качество прикрепления  - закрепление концов нитей | 1,5  0,5  0,5  0,5  1,8  1,8  0,6 |  |
| **ВСЕГО** | **20** |  |
| **ИТОГО** | **60** |  |